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Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.09.2012 № 166
пос. Угловка

Об утверждении схемы теплоснабжения Угловского городского поселения
     На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 года №208 
(СН-531), Уставом Угловского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.Утвердить схему теплоснабжения Угловского городского поселения
     2.Разместить схему теплоснабжения Угловского городского поселения на официальном сайте Угловского городского поселения в сети Интернет, по адресу: www.uglovkaadm.ru в разделе  «Постановления».

Заместитель Главы администрации                                   Ю.В.Мельникова
                                                                                                Утверждено

Постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от 03.09.2012г №166

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Угловского городского поселения Окуловского муниципального  района Новгородской области является:

     Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении»;

     Генеральный план поселения.

                                       1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       Схема теплоснабжения поселения - документ , содержащий материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

            Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

настоящей схемой  , включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

. определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта

  капитального строительства и организации, обязанной при наличии            

  технической возможности произвести такое подключение;

. повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с

  нормативными требованиями;

. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

  в  долгосрочной перспективе;

. обеспечение жителей Угловского городского поселения тепловой энергией;

.  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает         

необходимость соответствующего развития коммунальной                                             инфраструктуры существующих объектов.

                                          3.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

        Схема теплоснабжения от котельной № 27 п.Угловка прилагается.

Схема теплоснабжения д.11,ул. Молодежная п. Угловка (школа)
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Схема теплоснабжения  д.11 ул. Ленинградская п. Угловка
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          Схема  теплоснабжения д. Озерки

[image: image4.png]Xa. X4
Hean Neg 100 Ne
L=20
Ay100 IyT00
L=25 L=25
XK. nom Neg
- Ayl25 | L=50m
M.aom Net0 Ty100 |
B L=60wm

Iy 100
M

l KoTenbHas ’





4.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

        1.Угловское городское поселение (ГП) входит в состав Окуловского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений), 

        Географическая площадь территории Угловского поселения составляет –48132  га, располагается  в южной части Окуловского района.

В состав Угловского ГП входят 41 населенный пункт: д.Березка , д.Березовка, д.БольшаяКрестовая,д.Белышево,д.Владычно,д.Горушка,д.Демидово,д.Демихово,д.Ерзовка,д.Жидобужи,д.Заозерье,д.Заручевье,д.Заборка,д.Золотково, д.Иногоща,д.Колосово,д.Куракино,д.Лунино,д.МалаяКрестовая,д.Озерки,

д.Пабережье,п.Первомайский,д.Рассвет,д.Раменье,д.Ретеж,д.Селище,ст.Селище,д.Стегново,д.Сменово,д.Сосницы,д.Сухое,д.Трубы,п.Угловка,д.Чеканово,д.Чудово,д.Шевцово,д.Шегринка,д.Шуя,д.Яблонька.д.Языково,ст.Яблоновка

Административным центром поселения является п. Угловка
Численность населения Угловского ГП на 01.01.2012 – 4013 человек.

Территория поселения принадлежит к одной из двух геморфологических частей Новгородской области – Валдайской

возвышенности. Это отложило определенный отпечаток на характер рельефа его территории. Он отличается повышенным гипсометрическим положением. Рельеф характеризуется значительным расчленением. Возвышенный характер рельефа и другие природные особенности привели к тому, что климат отличается от сопредельных территорий. Здесь выпадает больше осадков, меньше доля прямой солнечной радиации , а следовательно ниже теплообеспеченность. На территории поселения расположено большое количество озер. Территории частично заболочены. Затопления паводками нет.

        Рассматриваемая территория относится к типу ледникового аккумуляторного мелко холмистого, умеренно расчлененного рельефа.

        Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта, приуроченного к флювиогляциальным пескам, озерно-ледниковым суглинкам и торфам.

       Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

       Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительный, с частыми оттепелями зимой. В целом в течении года выпадает 850-900 мм осадков ,в том числе за теплый период-550 мм и более. Испаряется же не более 450мм, что способствует переувлажнению и заболоченности почв.

        Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Образуется он, как правило, в третьей  декаде ноября. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -10С, морозы в -30С-  нередкость. Особенно крепки они, когда ветер приносит на территорию поселения холодные континентальные воздушные массы.

        Весна непродолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0С. Погода весной неустойчивая. Потепление  часто сменяется резким похолоданием , а иногда образуется временный снежный покров. Осень продолжительная и умеренно - прохладная. Длится она 2-2.5 месяца в году ( с сентября до середины ноября).

              2.Сведения о котельных по поселению

     В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация-филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «Окуловский филиал».

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Угловского городского поселения осуществляется:

-в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и газе. В поселке  Угловка имеется 39 малометражных индивидуальных  отопительных котлов. 

-в п.Угловка в многоквартирных домах: ул.Советская №№8,2,10,17,18,19,ул.Центральная№№2,2а,5,7,9а,11а,12,12а,13,14,14а,15,,16-а,16,17,18,19,21; административное здание, здание учреждения здравоохранения, здания детского сада, здание музыкальной школы- котельной №27 на газовом топливе.

-в п. Угловка в многоквартирном доме №11по ул. Ленинградская - котельной №16 на электричестве.

-в п. Угловка МОУСОШ ул. Молодежная д№11 и гараж - котельной  №13 на твердом топливе

-в д. Озерки в многоквартирных домах №№7,8,9,10,детском саду- котельной №11 на твердом топливе.

	№п\п
	Населенный пункт
	Наименование котельной, адрес
	установл. мощность

Гкал /час
	протяженность теплосетей в 2-х, км

	1
	п. Угловка
	котельная №27 ул.Центральная п.Угловка
	8,84
	7,62

	2
	п. Угловка
	котельная №16 ул. Ленинградская д.11 п.Угловка
	0,19
	0,05

	3
	п. Угловка
	котельная №13.ул. Молодежная д.№11
	2,23
	0,20

	4
	д. Озерки
	котельная №11
	3,43
	0,50


3.Население Угловского городского поселения в настоящее время имеет естественную убыль. Как отмечалось ранее население Угловского ГП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно,   3 747  и  4 732 человек Соответственно ,сохраняется население в населенных пунктах п.Угловка и д.Озерки . Население п. Угловка составляет 77,8 % от численности всего населения Угловского городского поселения.

Планируется изменение площади населенных пунктов - прирост-615 га.

        Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1),высотная застройка (Ж-2)-3-5 этажей преимущественно; производственная зона(П), рекреационная зона(Р), зона сельскохозяйственного назначения(СХ), специальные исторические зоны с особыми условиями использования территорий(СН),зона лесного фонда (ЛФ),коммунально-складская зона (КС).

Площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства домов средней этажности и малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 34,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 49,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что п. Угловка должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

          Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

           Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных  (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок .

         Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.  

        п.Угловка имеет в настоящее время  газо -, тепло -,электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения , д.Озерки  тепло-,электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения .

                            Мероприятия по развитию схем теплоснабжения

	№ 
п/п
	Наименование     
мероприятия
	Исполнитель
	Срок    
выполнения
	Источник финансирования

	
	Реконструкция угольной котельной №11 д.Озерки, с переводом на газовое топливо
	Филиал ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «Окуловский филиал»
	2011-2015 годы
	ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис»

	
	Установка блок-модульной котельной мощностью 12 МВт, вместо существующей котельной №27 в п.Угловка
	Филиал ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» «Окуловский филиал»
	2014-2015 годы
	ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис»


        4. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, образования  будет  снабжаться  по прежней схеме централизовано от котельной № 27 , № 13 ,№16  п. Угловка и котельной № 11 д.Озерки.

        5.Строительство новых котельных необходимо.

        6.Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

        7.Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется  поверхностно с использованием теплозащитных материалов и  подземными трубопроводами  (д.Озерки и д.№11 ул.Ленинградская п.Угловка.

        8. Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения по Угловскому городскому поселению 

	№п/п
	         Мероприятия
	Получаемый эффект

	    1
	Перекладка тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной №27 пос.Угловка,   ул.Центральная,д.7
	Оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых

сетей

	   2
	Замена двух котлов в котельной №11 д.Озерки
	Оптимизация использования получаемой тепловой энергии от сжигания топлива, использование более эффективного

котельного оборудования 

	    3     
	Замена 1-го котла в котельной №13пос.Угловка

ул.Молодежная
	Оптимизация использования получаемой тепловой энергии ни 

от сжигания топлива, использования более эффективного котельного оборудования.


9.Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе №3
_1408267092

